**DANH MỤC MUA SẮM Y DỤNG CỤ NĂM 2024**

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 86/TB-TTYT ngày 01/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà)*

| **TT** | **Danh mục y dụng cụ** | **Cấu hình. thông số kỹ thuật cơ bản** | **Ký. mã. nhãn hiệu. model (nếu có)** | **Hãng SX/ Nước SX** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bẩy nhổ răng (Bộ 3 chi tiết) | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Prime-Pakistan | Bộ | 2 |
| 2 | Bộ đỡ đẻ (Bộ 5 chi tiết) | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Bộ | 3 |
| 3 | Bộ khám nha khoa | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Bộ | 20 |
| 4 | Cán dao số 3 | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 3 |
| 5 | Cán dao số 4 | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 3 |
| 6 | Cân sức khỏe điện tử có thước đo chiều cao | - Tải trọng: 200 kg  - Khoảng chia: 50g  - Đơn vị: Kg/lbs  - Thước đo: 60-210cm  - Nguồn điện: Pin sạc có kèm nguồn sạc  - Màn hình: LCD  - Kích thước: 620\*295\*106mm  - Khối lượng tổng: 11.33kg | Model: TCS - 200LP | ZhongShan/ Trung Quốc | Cái | 2 |
| 7 | Xe đẩy cáng | - Cáng chủ yếu được làm bằng khung thép và nhựa  - Cáng được nâng bằng tay  - Thiết bị được trang bị phanh điều khiển trung tâm  - Kích thước bánh xe: Φ150mm  - Kích thước ở vị trí cao nhất: 191 x 59 x 88cm  - Kích thước ở vị trí thấp nhất: 191 x 59 x 57cm  - Góc gập lưng lớn nhất: 650  - Trọng lượng tịnh: 81kg  - Tải trọng: 250kg  - Kích thước đóng gói: 198 x 69 x 68cm  - Trọng lượng đóng gói: 100kg | Model: YQC – 2R | RED LEAF – Trung Quốc | Cái | 1 |
| 8 | Đèn Clar | - Trọng lượng: 380g  - Pin xạc tích hợp trên thân đèn  - Nguồn: 220V | Model: YQC – 2R | Việt Nam | Cái | 2 |
| 9 | Gu xương 23cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 1 |
| 10 | Hộp đựng bông cồn 8.5 | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Việt Nam | Cái | 5 |
| 11 | Kéo cắt chỉ cong/thẳng 12cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 8 |
| 12 | Kéo phẫu tích Metzenbaum-Nelson thẳng mũi tù/tù dài 18CM | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 5 |
| 13 | Kẹp cổ tử cung 25cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 6 |
| 14 | Kẹp phẩu tích có mấu 16cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 10 |
| 15 | Kẹp phẩu tích không mấu 16cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 5 |
| 16 | Kẹp tim sản khoa 25cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 6 |
| 17 | Khay quả đậu 425ml | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Việt Nam | Cái | 20 |
| 18 | Kìm mang kim 16cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 5 |
| 19 | Kìm mang kim 20cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 5 |
| 20 | Máy hút dịch 1 bình | - Áp hút cao, lưu lương thấp  - Nguồn điện:  AC220V±10% 󠆯󠆯AC220V±10% 󠆯󠆯AC220V±10% 󠆯  󠆯60Hz 󠆯󠆯50Hz  - Công suất vào: 90VA  -Giá trị áp hút cực hạn: ≥0.075MPa(760mmHg)  - Phạm vi điều chỉnh áp hút: 0.02MPa đến giá trị áp hút cực hạn  - Công suất hút khí: ≥15L/phút(760mmHg)  - Bình chứa dịch: 1000mL, 1 bình  - Tiếng ồn: ≤65dB(A)  - Khối lượng: 4.4Kg  - Kích thước ngoài: 280×196×285(mm) | Model: 7E - A/B | YUWELL/ Trung Quốc | Máy | 1 |
| 21 | Nhiệt ẩm kế | - Màu sắc: Màu trắng  - Hình dạng: Hình tròn  - Thiết bị hình tròn: Phi 20cm  - Độ dày: 2.2 cm  - Giá chia vạch: 20 độ C (nhiệt độ), 5% (độ ẩm)  - Khoảng đo: -20-40 độ C (nhiệt độ), 10-90% (độ ẩm)  - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1 độ C  - Độ chính xác độ ẩm: ±2%  - Trọng lượng: 230g  - Kích thước sản phẩm: 182\*32mm |  | Taina/ Trung Quốc | Cái | 2 |
| 22 | Panh cong không mấu 16cm (Kelly) | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 5 |
| 23 | Panh răng chuột 16cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 4 |
| 24 | Panh thẳng không mấu 16cm | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 5 |
| 25 | Que đánh chất hàn | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Prime-Pakistan | Cái | 4 |
| 26 | Que hàn nhỏ | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Prime-Pakistan | Cái | 2 |
| 27 | Que hàn to | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Prime-Pakistan | Cái | 2 |
| 28 | Thước đo cổ tử cung | - Làm bằng thép không gỉ  - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C |  | Weldon-Pakistan | Cái | 6 |
| 29 | Xe đẩy đồ vải | - Vật liệu; inox SUS 304  - Khung chính inox PHI 25. dày 1.0mm  - Khay mặt xe inox tấm daỳ 0.8 mm  - Khung đáy xe vuông 25 dày 1.0 mm  - Song đứng phi 16 day 0,6mm  - Bánh xe phi 125mm  **Thông số kỹ thuật**  - Kích thước toàn bộ;  - Dài; 1150±5mm  - Rộng; 600±5mm  - Cao; 700/950mm  - Sản phẩm được đánh bóng đạt độ bóng BA | Model: XE-01 | Hoàng Nguyễn/ Việt Nam | Cái | 2 |
| 30 | Đèn cực tím 120cm + máng | Thông số kỹ thuật  - Nguồn điện: 220 V  - Kích thước: 120 cm  - Máng đèn hình chữ C Inox  - Công suất :30W-40W  -Bóng đèn cực tím 1M2:220V,30W- 40W |  | TNE/ Việt Nam | Bộ | 2 |
| 31 | Bộ giác hơi không dùng lửa |  |  | Duy Thành - Việt Nam | Bộ | 2 |
| 32 | Máy điện châm |  | SDZ II | SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY/ Trung Quốc | Cái | 8 |
|  | **32 khoản** |  |  |  |  |  |